**上饶市妇幼保健院弱电间门禁锁采购项目竞价公示**

采购项目编号:SRFBXXK-2025-006

## 根据医院信息科要求，需对现有我院一期二期大楼所有弱电间的门进行门禁锁的升级改造，根据相关要求现需电子卖场竞价采购，具体要求见采购明细，欢迎符合条件的服务供应商参与竞价，报价单格式如附件1所示。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **产品参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 双门门禁控制器 | 达实 | 型号：DAC MJ8012 控制门数1门单向/1门双向，发卡量100万张用户卡，2000张巡更卡，可存储10万条门禁刷卡记录、5万条门禁事件记录、5000条巡更记录。输入：1组门磁状态输入，1组出门请示按钮输入，1组防撬状态输入，1组扩展输入；输出：1组门锁继电器输出，1组报警继电器输出，1组扩展输出。 | 台 | 4 |
| 2 | 门禁读卡器 | 达实 | 型号：DAC GY5730读写时间小于0.3S，感应距离大于30MM。 | 台 | 8 |
| 3 | 单门磁力锁 | 达实 | 型号：DAC KJ-300/3K1280KG磁力锁，锁体尺寸：500LX47.5WX27H（mm）最大拉力：280KGX2（620LBSX2) 输入电压：DC12V或24V 工作电流：DC12V/460mA.DC24V/230mA 适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门 解锁方式：断电解锁.带信号反馈 特殊设计：专业防残磁处理，产品坚固耐用 | 套 | 8 |
| 4 | 密码锁 | 家为安 | 型号：DX-31 -握开一握开半自动锁方案【表面工艺】:烤漆【颜色】:黑色【语言】:中文【电机】:半自动电机多密小程序-账号铁销常丹生成工具。可对根报群用定能【电池】:5号电池【开启方式】:指纹、密码、卡片、微信小程序、机械钥匙解锁【功能配置】:防撬报警、支持卡片和指纹加密防复制，支持系统刷卡升级程序。【系统技术参数】:典型静态电流<65微安开门密码、卡片、指纹数量<=200组(3组管理员，197组用户)以实际存量为准 | 套 | 22 |
| 5 | 线材等 |  | 含所有项目实施 | 批 | 1 |

## **采购明细：**

**注：基本要求请供应商咨询我院信息科工作人员**

1.供应商的资格条件；

1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.2参与报价须提供相关的资质及有效证件复印件；

1.3本项目不接受联合体竞价投标。

2.符合资格的供应商可从即日起至2025年9月3日，工作时间在江西省政府采购电子卖场竞价报名。

报名地点：上饶市妇幼保健院信息科

采购人名称：上饶市妇幼保健院

详细地址：上饶市信州区上饶大道55号

联系人：姚志峰

联系电话：0793-8209280

附件：报价单格式

上饶市妇幼保健院

2025年8月27日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价（含税元）** | **小计（元）** |
| 1 | 双门门禁控制器 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  | 合计 | 2500 |

附件1：报价单格式